|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Afvinklijst basisvereisten locatie gezinsopvang baby's en peuters |  |
|  | Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  **VIPA**  Ellipsgebouw  Koning Albert II-laan 35 bus 34, 1030 BRUSSEL  Tel. 02 553 32 41 – Fax 02 553 34 80  E-mail: [vipa@vlaanderen.be](mailto:vipa@vlaanderen.be) |  |
|  | ***Waarvoor dient dit formulier?***  *Door het beantwoorden (klik op ‘kies’ in de linker kolom) van alle vragen van deze afvinklijst, krijg je een inzicht bij de keuze/geschiktheid van een locatie en het aantal kinderen dat je kan opvangen in een bepaalde locatie. Het is geen doorgedreven technische audit van het gebouw, maar een opsomming van de belangrijkste punten van de* [*basisvereisten*](https://departementwvg.be/basisvereisten-infrastructuur-zonder-verbouwing). *De tips van VIPA kunnen je helpen hoe je de vereisten kan interpreteren, in praktijk kan realiseren en hoe je een kwalitatieve opvang kan inrichten. In de rechter kolom kan je de bronnen en de volledige tekst terugvinden voor meer detailinfo.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ALGEMEEN** | **BRON** |
| **KIES** | In de leef-en rustruimtes zijn er tijdens de openingsuren geen activiteiten die niet gerelateerd zijn aan kinderopvang. (Art. 14) | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
| **KIES** | Er zijn veilige evacuatiemogelijkheden (art.22) zoals:   * + er verblijven geen kinderen onder het laagst gelegen evacuatieniveau (bv. kelder) en niet hoger dan 25m.   + er zijn vrije en bruikbare evacuatiewegen (gangen, deuren en trappen) van minstens 70 cm.   + de deuren kunnen onmiddellijk ontgrendeld worden bij evacuatie.   VIPA-TIP: Voorzie een sas (inkomhal) in functie van toegangsbeveiliging.  VIPA-TIP: Voorzie een administratiezone (bureau of tafel)  VIPA-TIP: Voorzie een ruimte/zone waar de kinderwagens en draagstoeltjes kunnen staan, bereikbaar zonder de opvangruimten te betreden en zonder de evacuatiewegen te belemmeren (geen kinderwagens in een smalle gang).  VIPA-TIP: Voorzie voldoende berging voor voeding, onderhoud, reservemateriaal, speelgoed, … | [[KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726)](http://www.kindengezin.be/img/voorbeeld-invulling-cluster-preventie-veiligheid-toezicht-gezondheid-en-hygiene.docx) |
|  | **LEEFRUIMTE** |  |
| **KIES** | Er zijn een of meer leefruimtes per leefgroep. (Art. 14):   * + de leefruimte is bestemd voor basisactiviteiten en is aangekleed.   + een gang is geen leefruimte.   + een verzorgingsruimte die geen deel uitmaakt van de leefruimte is geen leefruimte.   + VIPA-TIP: Maak van verschillende kleine ruimtes 1 grote ruimte, zodat er meer mogelijkheden zijn voor een auditief en visueel toezicht en een permanente begeleiding van de kinderen in de leefruimte. (Art. 31. §2.8°) | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
| **KIES** | Er is voldoende natuurlijk daglicht in alle leefruimtes. (Art. 21):   * + VIPA-TIP: Vanuit de [Vlaamse wooncode](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997070835&table_name=wet) en het huisvestingswetboek is er minimaal 1/12 van de vloeroppervlakte noodzakelijk als glasoppervlakte om natuurlijk licht binnen te laten. (De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimum normen waaraan de woonkwaliteit van een woning moet voldoen). Voor [klaslokalen](http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/opdrachten/doorlichten/bijlagen/instrument_controle_bvh.pdf) is er minimaal 1/6 raamoppervlakte versus vloeroppervlakte noodzakelijk. De nodige glasoppervlakte versus de vloeroppervlakte voor voldoende natuurlijk daglicht in een leefruimte hangt van meerdere factoren af (hoogte ramen, buitenomgeving, diepte ruimte, hoogte plafond…) en zal vaak tussen 1/6 en ¼ van de vloeroppervlakte bedragen. Zicht naar buiten (ook voor de kinderen) is ook belangrijk voor een gezond daglichtklimaat.   + Als er in een bepaalde leefruimte niet voldoende daglicht is, dan kan de oppervlakte van deze leefruimte meetellen voor het aantal plaatsen als:     - deze verbonden is met een andere leefruimte door een dubbele deuropening;     - én als de raamoppervlakte in die aangrenzende leefruimte voldoende groot is voor de vloeroppervlakte van beide leefruimtes samen;     - als de dubbele deuropening zodanig gebruikt wordt, dat er voldoende lichtinval is op momenten dat het nodig is. | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
| **KIES** | Er is voldoende ventilatie in alle leefruimtes (Art. 21)   * + minimaal raamroosters en ramen die open kunnen of een mechanische ventilatie.   + VIPA-TIP: De concentratie Koolstofdioxide (CO2) is een goede indicator voor de algehele luchtkwaliteit. Aanvaardbare luchtkwaliteit heeft een grenswaarde van 1.200 ppm concentratie CO2 (IDA 3 klasse) Je kan een toolbox met een CO2 meter voor zelfevaluatie van het binnenklimaat lenen [bij een medisch milieukundige in het Logo van je regio](http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/materialen-262.html&group=11). | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
|  | **RUSTRUIMTE** |  |
| **KIES** | Alle kinderen kunnen rustig slapen waarbij hun noden en behoeften gerespecteerd worden.   * + kinderen vanaf 18 maanden die enkel overdag worden opgevangen, mogen ook in een andere geschikte ruimte rusten, bv. in de leefruimte (niet in badkamer, berghok...);   + VIPA-TIP: Een leef- en rustruimte in 1 ruimte is mogelijk als deze ruimte enkel bestemd is voor kinderen die op een gezamenlijk moment gaan rusten. Kinderen vanaf 18 maanden kunnen in de leefruimte slapen indien ze niet gestoord worden door bv. andere kinderen (baby’s die wakker zijn);   + VIPA-TIP: Voorzie bij voorkeur dat ook de kinderen vanaf 18 maanden in een rustruimte kunnen slapen. | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
| **KIES** | Er zijn een of meer afzonderlijke rustruimtes waar elk aanwezig kind dat jonger is dan 18 maanden of dat ‘s nachts opgevangen wordt, kan slapen. (Art. 14)   * + de ruimtes zijn gescheiden door wanden van vloer tot plafond;   + de wanden bestaan uit glas of hout (deur, schuifdeuren), gipsvezelplaten, gemetste muren, … maar bv. niet uit een gordijn. | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
| **KIES** | Er is voldoende ventilatie in alle rustruimtes (Art. 21)   * + minimaal raamroosters en ramen die open kunnen of een mechanische ventilatie.   + VIPA-TIP: De concentratie Koolstofdioxide (CO2) is een goede indicator voor de algehele luchtkwaliteit. Aanvaardbare luchtkwaliteit heeft een grenswaarde van 1.200 ppm concentratie CO2 (IDA 3 klasse) Je kan een toolbox met een CO2 meter voor zelfevaluatie van het binnenklimaat lenen bij een [medisch milieukundige in het Logo van je regio](https://www.vlaamselogos.be/content/contactgegevens-van-de-medisch-milieukundigen-regio#:~:text=Iedereen%20die%20vragen%20of%20klachten,de%20omgeving%20op%20je%20gezondheid.). | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
|  | **VERZORGING** |  |
| **KIES** | Er is een uitrusting die aangepast is aan het aantal kinderen (Art. 19) zodat kinderen op een veilige en hygiënische manier worden verluierd.   * VIPA-TIP: Voorzie 1 verzorgingskussen per leefruimte en per begeleider. * VIPA-TIP: Voorzie opbergruimte (bakje/kastje) voor de persoonlijke spullen voor elk kind. * VIPA-TIP: Voorzie de verzorgingsruimte/-zone met zicht op de spelende kinderen zodat er meer mogelijkheden zijn voor een auditief en visueel toezicht en een permanente begeleiding van de kinderen in de leefruimte. (Art. 31. §2.8°) (enkel camera is onvoldoende) * VIPA-TIP: Voorzie minstens 2 toiletpotjes of aangepaste toiletjes voor de oudere kinderen * VIPA-TIP: Voorzie dat de potjes/toiletjes gemakkelijk bereikbaar zijn, maar niet binnen handbereik van de spelende kinderen. (bv. laag muurtje, hekje, aparte ruimte, …) * De kinderen kunnen gewassen worden indien nodig en er zijn mogelijkheden om de handenhygiëne te garanderen. (niet in de keuken)   + VIPA-TIP: Voorzie eventueel een lavabo en/of kinderbadje met koud en warm stromend water waar je je handen kan wassen na het verzorgen en een kind in kan wassen. | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
|  | **TECHNIEKEN, UITRUSTING EN TECHNISCHE RUIMTES** |  |
| **KIES** | Er zijn maatregelen voor brandpreventie (Art. 22) zoals bv.:   * er zijn geen verplaatsbare gasflessen; * er is centrale verwarming of er zijn elektrische verwarmingstoestellen (niet verplaatsbaar en zonder zichtbare weerstand); * er zijn rookmelders en er is een branddeken voorzien; * VIPA-TIP: De elektrische en de verwarmingsinstallaties zijn gekeurd. | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
|  | **NETTO-VLOEROPPERVLAKTE** |  |
| **KIES** | Er is minimaal 5 m² netto-vloeroppervlakte per kinderopvangplaats in de leefruimte en de rustruimte samen, waarvan minimaal 3 m² in de leefruimte. Als er geen aparte rustruimte is, dan is er minstens 5 m² per kinderopvangplaats in de leefruimte. (Art. 16)  De volgende oppervlaktes worden niet meegerekend:   * + vaste elementen zoals muren, schouwen, kolommen, leidingkokers, trappen, …;   + zones en meubilair in de leefruimte waar niet gespeeld, verzorgd of gerust kan worden of waar geen speelgoed of verzorgingspullen in bewaard worden;   (bv. circulatiezones, kookzones, administratiehoek, vestiaire-hoek, kinderwagenzone, meubels met privéspullen, privémeubels,…)   * + zones en meubilair in de rustruimte waar niet kan gerust worden;   (bv. verzorgingszone in de rustruimte, kasten, privébedden …)   * + gangen;   + VIPA-TIP: zones die onvoldoende hoog zijn voor een kwaliteitsvolle en bruikbare oppervlakte:     - oppervlakte met een vrije hoogte minder dan 1,8 meter (bij een schuin plafond. Hoogste punt is minimaal 2,2 meter)     - oppervlakte met een hoogte minder dan 2,2 meter (bij een vlak plafond) | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |
| **KIES** | De netto-vloeroppervlakte per kinderopvangplaats wordt gebruikt voor alle aanwezige kinderen. (Art. 56)   * + VIPA-TIP: De netto-vloeroppervlakte is dus steeds beschikbaar voor de kinderen. Zoals bv een snoezelruimte op de eerste verdieping alleen bereikbaar onder begeleiding zal voor de kinderen niet meer bespeelbare oppervlakte creëren. | [KG](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023552.html#H1063726) |